BYGG & FÖRVALTNING
NYCKELTAL OCH RIKTVÄRDEN
FÖR NYA KONTORSBYGGNADER
Klimatanläggning
q Eleffekt/dim luftflöde 1,5 kW per m3/s (SFP)
q Eleffekt/dim kyleffekt 0,3 kW/kW
q Värmeeffekt/dim luftflöde 10 kW per m3/s
q Kyleffekt 40 W/m2 BTA
Belysningsanläggning
q Eleffekt/m2 6 W/m2 BTA
Byggnaden i sin helhet
q Elenergi per år 60 kWh/m2 BTA
(belysning, kyl-, kontorsmaskiner och VVS-el)
q Elenergi per år 50 kWh/m2 BTA
(exkl kylmaskin)
q Värmeenergi per år 30 kWh/m2 BTA
q Värmeenergi per år 35 kWh/m2 BTA
(inkl varmvatten)
q Kylenergi per år 30 kWh/m2 BTA